**Installazione del programma per il drone Tello:**

1) Dato che il programma funziona su Python 2 si hanno 3 possibilità:

– Scaricare Python 2 su Windows

– Utilizzare Linux se si ha il Dual Boot

– Utilizzare una macchina virtuale con Linux

2) Andare al link <https://github.com/dji-sdk/Tello-Python> e scaricare il tutto.

3) Estrarre il file zip scaricato ed aprire la cartella, entrare nella cartella Tello\_Video e poi in nell’Install e infine scegliere la cartella in base alla piattaforma su cui ci si trova.

4) Se ci si trova su:

- Windows bisogna fare doppio click sinistro sul file Install.bat.

- Linux sarà possibile attraverso il comando “Sudo chmod +x linux\_install.sh” e subito dopo aver premuto invio scrivere linux\_install.exe nella console.

-Mac sarà possibile attraverso il comando “% chmod 755 mac\_install.sh” e dopo aver premuto invio scrivere mac\_install.exe nella console.

5) Attendere il completamento dell’installazione.

6) Terminala l’installazione sarà necessario collegarsi al drone Tello ed eseguire con Python 2 il file main.py contenuto nella cartella Tello\_Video.